Najczęściej zadawane pytania dotyczące sieci bezprzewodowych
Co to jest SSID?
Dlaczego widzę więcej, niż jedną nazwę sieci (SSID) na liście?
Co mam zrobić, jeżeli nie znam nazwy sieci bezprzewodowej (SSID)?
Dlaczego nie widzę nazwy mojej sieci (SSID) na liście?
Co to jest szyfrowanie?
Co to jest klucz WEP i hasło WPA?
Co mam zrobić, jeżeli nie znam klucza lub hasła zabezpieczającego sieć bezprzewodową?
Dlaczego mam więcej niż jeden klucz WEP i co to jest indeksowanie kluczy WEP?
Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do routera?
Dlaczego Secure Easy Setup (SES) zmienia moją nazwę sieci i ustawienia zabezpieczeń?
Dlaczego filtrowanie adresów MAC może uniemożliwić znalezienie nowego urządzenia bezprzewodowego?
Dlaczego mogę mieć problem z drukowaniem nawet po poprawnym podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej?
Czym jest Raport z testu sieci bezprzewodowej?

Kliknij tutaj, aby powrócić do głównej strony Podręcznika sieci bezprzewodowych i najczęściej zadawanych pytań

Co to jest SSID?
SSID to nazwa sieci bezprzewodowej. Domyślnie, większość routerów bezprzewodowych i punktów dostępowych nadaje nazwę producenta jako nazwę sieci lub SSID. Zalecana jest zmiana nazwy sieci bezprzewodowej na coś bardziej znaczącego tak, aby można było odróżnić tę sieć od innych sieci bezprzewodowych w okolicy, które mogą korzystać z routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego tej samej firmy. Korzystanie z domyślnej nazwy SSID może spowodować problemy, gdy inna sieć w okolicy używa domyślnego SSID w urządzeniu tego samego producenta.
Wróć na początek strony

Dlaczego widzę więcej, niż jedną nazwę sieci (SSID) na liście?
Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej, gdy urządzenie wyszukuje sieci bezprzewodowych w okolicy, wyświetlone zostaną nazwy SSID wszystkich wykrytych sieci. Jeżeli jesteś blisko innych budynków i firm, możesz zobaczyć wiele SSID na liście, dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich nazw dla własnej sieci oraz odpowiedniego szyfrowania, które chroni sieć przed niepowołanym dostępem.
Wróć na początek strony

Co mam zrobić, jeżeli nie znam nazwy sieci bezprzewodowej (SSID)?
Nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) można pobrać bezpośrednio z routera. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do routera uruchamiając przeglądarkę internetową taką, jak Internet Explorer, a następnie wprowadzając adres IP routera w polu adresu przeglądarki (zamiast http://www...). Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła logowania do routera. Domyślny adres IP i informacje niezbędne do zalogowania, jak i dalsze instrukcje na temat dostępu do ustawień konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego znajdziesz w dołączonej dokumentacji lub u producenta.
Wróć na początek strony

Dlaczego nie widzę nazwy mojej sieci (SSID) na liście?
Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej, gdy urządzenie wyszukuje sieci bezprzewodowych w okolicy, wyświetlone zostaną nazwy SSID wszystkich wykrytych sieci. Jeżeli nie widzisz nazwy swojej sieci bezprzewodowej (SSID) na liście, wystąpić mógł jeden z kilku problemów. Po pierwsze, router bezprzewodowy lub punkt dostępowy może być tak skonfigurowany, że nie rozgłasza swojego SSID, co może być dodatkowym zabezpieczeniem. Po drugie, urządzenie może znajdować się za daleko od routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Spróbuj jak najbardziej przybliżyć urządzenie, oraz staraj się trzymać router bezprzewodowy lub punkt dostępowy z dala od ścian, przede wszystkim zewnętrznych ścian budynku. Po trzecie, router bezprzewodowy lub punkt dostępowy mogą być wyłączone. Jeżeli router bezprzewodowy lub punkt dostępowy jest włączony i znajduje się odpowiednio blisko, uruchom ponownie wyszukiwanie, ponieważ jego wyniki mogą zależeć od zakłóceń od innych urządzeń elektronicznych jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe. Jeżeli nadal masz problemy z odnalezieniem swojej sieci bezprzewodowej, sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego związane z rozgłaszaniem SSID i upewnij się, że rozgłaszanie jest włączone. Instrukcje na temat dostępu do ustawień konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego znajdziesz w dołączonej dokumentacji lub u producenta.
Wróć na początek strony

Co to jest szyfrowanie?
Szyfrowanie jest metodą zabezpieczenia sieci bezprzewodowej przed nieproszonymi użytkownikami. Jest to ustawienie opcjonalne, ale bardzo wskazane. Przy włączonym szyfrowaniu, stosowane jest hasło lub klucz do zakodowania wszystkich wiadomości przesyłanych w sieci bezprzewodowej. Tylko urządzenia znające nazwę sieci i hasło mogą odkodować dane przesyłane w sieci. Najczęściej stosowanymi rodzajami szyfrowania są WEP i WPA.
Wróć na początek strony

Co to jest klucz WEP i hasło WPA?
WEP i WPA są rodzajami szyfrowania stosowanymi do ochrony sieci bezprzewodowych (patrz Co to jest szyfrowanie?). Klucz WEP to hasło wykorzystywane przez sieć bezprzewodową do kodowania i dekodowania komunikacji w sieci. Hasło WEP może zostać użyte do wygenerowania wielu kluczy WEP, ale samo nie zadziała jako klucz, jeżeli zostanie wpisane w pozostałych urządzeniach sieciowych. W urządzeniach mających mieć dostęp do sieci należy wpisywać tylko klucz WEP. Hasło WPA działa bardzo podobnie do klucza WEP, jednak w tym przypadku hasło WPA jest wykorzystywane bezpośrednio do kodowania i dekodowania transmisji i jest jest używane do osobnego generowania wielu kluczy WPA. Każde urządzenie korzystające z sieci musi znać nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz stosowaną metodę szyfrowania i klucz lub hasło (jeżeli jest potrzebne).
Wróć na początek strony

Co mam zrobić, jeżeli nie znam klucza lub hasła zabezpieczającego sieć bezprzewodową?
Klucz szyfrujący lub hasło można pobrać bezpośrednio z routera. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do routera uruchamiając przeglądarkę internetową taką, jak Internet Explorer, a następnie wprowadzając adres IP routera w polu adresu przeglądarki (zamiast http://www...). Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła logowania do routera. Domyślny adres IP i informacje niezbędne do zalogowania, jak i dalsze instrukcje na temat dostępu do ustawień konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego znajdziesz w dołączonej dokumentacji lub u producenta.
Wróć na początek strony

Dlaczego mam więcej niż jeden klucz WEP i co to jest indeksowanie kluczy WEP?
Jeżeli masz wiele kluczy WEP, zacznij od wpisania pierwszego klucza, ponieważ domyślnie urządzenie będzie korzystało z pierwszego klucza w indeksie. Indeksowanie kluczy WEP jest metodą generowania wielu kluczy WEP za pomocą hasła i jest przydatne, gdy chcemy często zamieniać klucz WEP w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.
Wróć na początek strony

Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do routera?
Jeżeli zapomniałeś hasła do routera, możesz sprawdzić w dokumentacji routera, jakie są domyślne dane niezbędne do zalogowania. Jeżeli nie zmieniałeś tych ustawień routera, ta metoda powinna zadziałać. Jeżeli ustawienia domyślne zostały zmienione i nie pamiętasz ich, w dokumentacji routera oraz u producenta znajdziesz informację na temat resetowania ustawień logowania.
Wróć na początek strony

Dlaczego Secure Easy Setup (SES) zmienia moją nazwę sieci i ustawienia zabezpieczeń?
Secure East Setup (SES) korzysta tylko z szyfrowania WPA ponieważ jest uznawane za bezpieczniejsze. Jeżeli sieć bezprzewodowa nie korzysta z szyfrowania WPA, włączenie trybu SES w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępowym spowoduje rekonfigurację ustawień sieci i utworzenie nowej nazwy sieci (SSID) oraz szyfrowania WPA. Jeżeli do konfiguracji sieci był już wykorzystywany SES, szyfrowanie WPA powinno być już włączone i ponowne użycie SES do dodania urządzenia nie powinno spowodować zmiany ustawień sieci.
Wróć na początek strony

Dlaczego filtrowanie adresów MAC lub IP może uniemożliwić znalezienie nowego urządzenia bezprzewodowego?
Wszystkie urządzenia sieciowe posiadają adres MAC, który w sposób niepowtarzalny identyfikuje to urządzenie. Adres ten jest stały i nadawany w momencie wyprodukowania urządzenia. Adres IP także w sposób niepowtarzalny identyfikuje urządzenie w danej sieci, ale jest przypisywane przez router bezprzewodowy i może się zmieniać. Filtrowanie na podstawie adresów MAC i IP są skutecznymi metodami zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Jeżeli opcja ta jest włączona, tylko urządzenia, których adresy MAC lub IP znajdują się na liście filtra, będą miały dostęp do sieci. Ustawienia te są częścią konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Dodawanie urządzeń do listy oraz wyłączanie filtrowania wymaga uzyskania dostępu do ustawień konfiguracji routera. Instrukcje na temat dostępu do ustawień konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego znajdziesz w dołączonej dokumentacji lub u producenta.
Wróć na początek strony

Dlaczego mogę mieć problem z drukowaniem nawet po poprawnym podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej?
Wiele czynników może wpływać na problemy z drukowaniem na drukarce bezprzewodowej. Mogło wystąpić zakłócenie transmisji bezprzewodowej od takich urządzeń, jak kuchenki mikrofalowe lub telefony bezprzewodowe, zwłaszcza jeżeli korzystają z pasma 2,4GHz. Jeżeli korzystasz w komputerze z oprogramowania tworzącego zaporę firewall, może ono blokować próby połączenia z innymi urządzeniami w sieci. Jeżeli na ekranie pojawiają się okna dialogowe z pytaniem dotyczącym oprogramowania HP, zawsze należy im zezwolić na dostęp do sieci. Jeżeli korzystasz z domyślnej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępowym, mogło wystąpić zakłócenie wynikające z obecności w okolicy innych sieci o takiej samej nazwie. Gdy dwa lub więcej routery bezprzewodowe lub punkty dostępowe nadają z tą samą nazwą SSID, urządzenia będące w ich zasięgu i korzystające z tego SSID automatycznie łączą się z tym, który ma silniejszy sygnał, niezależnie od stosowanych ustawień bezpieczeństwa. Instrukcje na temat dostępu do ustawień konfiguracji routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego znajdziesz w dołączonej dokumentacji lub u producenta.
Wróć na początek strony

Czym jest Raport z testu sieci bezprzewodowej?
Test sieci bezprzewodowej to szereg testów diagnostycznych. Obejmują one ustawienia wewnętrzne jak i szereg warunków zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na połączenie i wydajność pracy przy połączeniu bezprzewodowym z urządzeniem HP. Po przeprowadzeniu testów, drukowany jest raport. Raport z testu sieci bezprzewodowej jest podzielony na trzy części:

1) Zalecenie/rozwiązanie problemu: zawiera proste do wykonania kroki, które należy podjąć, aby rozwiązać problem z połączeniem bezprzewodowym, lub zapobiec pojawianiu się problemów w przyszłości.

2) Podsumowanie diagnostyki: pokazuje wyniki poszczególnych testów z informacją o ich poprawnym przejściu lub problemach.

3) Podsumowanie konfiguracji: pokazuje bieżące ustawienia bezprzewodowe urządzenia HP.

Po przeprowadzeniu zalecanych kroków mających na celu rozwiązanie problemu, należy ponownie wykonać Test sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Wróć na początek strony

Kliknij tutaj, aby powrócić do głównej strony Podręcznika sieci bezprzewodowych i najczęściej zadawanych pytań